**2019 жылдың 8 қантар бастап баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру**

**Сатып алуды ұйымдастырушы: "ШЖҚ КМК, аурухана" КММ "ДБ СҚО әкімдігінің" ада-дящеяся мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2020 жылға сәйкес бекітілген Қағидаларын сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың, фармацевтикалық қызметтердің қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30 қазандағы 2009 жылғы № 1729 (өзгерістер және толықтырулармен). Бұдан Әрі "Ережелер"**Қатыстырылады барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген гл 3, 13-т. "Ереже".

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (ұсынылған тауарлардың Ереженің 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын баға ұсынысы мен құжаттары) **2020 жылдың 15 қантар** сағат 12.00-ге дейін. Аурухананың 1-ші қабатында (перзентхананың ғимараты) мына мекенжайда: СҚО, Петропавл қ. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Байланыс телефоны: **8(7152) 51-56-69**

Конверттерді ашу және қорытндыларды хабарлау рәсімі **2019 жылдың 15 қантар** сағат 14.00-де **Дәріханада 1-қабат (ғимарат түрі. үй**)өткізіледі.

Нәтижелердің хаттамалары **2019 жылдың 25 қантар** интернет-ресурста орналастырылады.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы** | **Техникалықсипаттама** | **Сатыпалукөлемі** | **Бағы** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге)** | **Жеткізуорны** | **Жеткізуорны** |
| 1 | Қосымша мониторларға АҚ өзгертуге арналған Манжета | Манжета НиАД, ересектерге арналған, стандартты, көп рет қолданылатын, шеңбер Ұзындығы 25-35 см | 10 шт | 27495 | 274950 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу |
| 2 | Көп рет тыныс алу контурына арналған шлангты қыздырғыш | F&P MR 700/730 және MR 850 үшін шланг қыздырғышы көп рет тыныс алу контуры үшін, 1,1 м | 1 шт | 115620 | 115620 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу |
| 3 | Диагностикалық зерттеулерге арналған гистероскопиялық бұйымдар мен жатырішілік оперативтік араласуларға арналған гистерорезекто-скопикалық жиынтық | - Оптикалық түтікше адамның ішкі мүшелерінде диагностикалық тексеру және хирургиялық операциялар жүргізу кезінде операциялық алаңды көзбен шолып бақылауға арналған. ;  - Қатты Оптика, шынылы ;  - Жұмыс бөлігінің диаметрі, 4 мм артық емес ;  - Бақылау бағытының бұрышы, град. : 30 град ;  -Кіріктірілген стек-торды шам ;  - Оптикалық талшықты кабельге бейімделу жүйесі ;  - Жоғары сапалы сурет, бүкіл өріс бойынша іздеуден сергек ;  - Температуралардың жұмыс диапазоны, °С: кемінде 10° және кемінде 40° ;  -Жиынтығы: түтік, оптикалық жалғастырғыш типті STORZ, жалғастырғыш типті Wolf ;  - Ав-токлавпен стерильдеу ; 1. Опе-рациялық каналы бар Гистероскоп (модульді бақылау: сыртқы ту-бус, ішкі ту-бус, обтуратор; сұйықтықты беруге арналған Кран; жид-сүйекті төгуге арналған Кран; сыртқы тубусты бекіту құлпының конструкциясы жай бөлшектеуді қамтамасыз етеді; краны бар Инструтальды арна; оптикалық түтікті бекіту құлпы ф4мм; гистеро-скопа тубусының бұрышы : 30 град; үстіңгі қабатқа қарсы өңдеу : 30 град; сыртқы тубудың диа-метрі, артық емес : 7,5 мм (23шр); жұмыс ұзындығы Сыртқы тубуста, кем емес: 205мм; Құрал-жабдық каналының диаметрі: 2,2 мм кем емес; пластик кранмен жиынтықталады, кем емес: 3 дана ;  Аспапты қолданудың әлеуетті тәуекел класы ГОСТ Р 31508-2012 сәйкес: 2а төмен емес)-1 дана 2. Оптикалық қатты түтікше (адамның ішкі органдарында диагностикалық тексеріп-қарауды және химиялық операцияларды жүргізу кезінде операциялық алаңды көзбен шолып бақылауға арналған оптикалық түтікше; қатты, шыны сызықты Оптика; жұмыс бөлігінің Диа-метрі, 4 мм артық емес; толтыру бағытының бұрышы, град. : 30 град; Кірістірілген шыны-талшықты жарық өткізгіш; оптоталшықты кабельге бейімделу жүйесі; бүкіл өріс бойынша іздеуден бос бейненің Жоғары сапасы; температураның жұмыс диапазоны, °с : кемінде 10° және 40° аспайтын; жинақтау: оптикалық түтік, Storz типті жалғастырғыш, Wolf типті жалғастырғыш; автоклавировканы стерилизациялау)-1 данаДиаметрі 2 мм биопсиялық қысқыштар (бран-ши барлық жазықтығында Тісті кескіш. Тұтқадан және түтікшесі бар қондырмадан тұратын модульдік коннектор; құрал-сайманның түтікшесімен бірге қою қатты; жылжымалы екі браншалар; көп рет қолданылатын құрал-саймандар; қондырмалар мен тұтқалар: коррозияға төзімді болат; сыртқы түтіктің диаметрі : 2 мм (6ШР) артық емес; жұмыс бөлігінің ұзындығы : 412 мм кем емес; Аспапты қолданудың әлеуетті тәуекел класы ГОСТ Р 31508-2012 сәйкес: 2а төмен емес) - 1 дана 4. Диаметрі 2 мм биопсиялық қысқыштар (браншаның периметрі бойынша жиекті биопсиялық қысқыштар, қасықтар. Тұтқадан және түтікшесі бар қондырмадан тұратын модульдік коннектор; құрал-сайманның түтікшесімен бірге қою қатты; жылжымалы екі браншалар; көп рет қолданылатын құрал-саймандар; қондырмалар мен тұтқалар: коррозияға төзімді болат; сыртқы түтіктің диаметрі, 2 мм (6ШР) артық емес); Жұмыс бөлігінің ұзындығы, кемінде: 412 мм; МЕМСТ Р 31508-2012 сәйкес құралды қолданудың әлеуетті тәуекел класы : 2а төмен емес)-1 дана 5.Электрод коагулирующий 2 мм - 1 дана | 1 набор | 2108665 | 2108665 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу |

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложенийот 8 января 2020 года. Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2020 год , согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (с внесенными изменениями и дополнениями). Далее « Правила»

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») 15 января 2020 года до 12 ч. 00 мин. **в** **Аптеке 1 этаж (здание род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон: **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **15 января 2020 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе **25 января** **2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование закупа** | **Тех. описание** | **Объем закупа** | **Цена** | **Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Место поставки** | **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Манжета для измерения АД к прикроватным мониторам | Манжета НиАД, для взрослых, стандартная, многоразовая, длина окружности 25-35 см | 10 шт | 27495 | 274950 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 2 | Нагреватель шланга для многоразового дыхательного контура | Нагреватель шланга для F&P MR 700/730 и MR 850 для многоразового дыхательного контура,1,1 м | 1 шт | 115620 | 115620 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 3 | Комплект изделий гистероскопических для диагностических исследований и гистерорезектоскопических для внутриматочных оперативных вмешательств | 1. Гистероскоп с операционным каналом (Модульная конструкция: внешний тубус, внутренний тубус, обтуратор; Кран для подачи жидкости; Кран для слива жидкости; Конструкция замка фиксации внешнего тубуса обеспечивает простоту разборки; Инструментальный канал с краном; Замок крепления трубки оптической ф4мм; Угол скоса тубусов гистероскопа, не боле : 30 град; Антибликовая обработка поверхностей; Двухпросветная система ирригации/аспирации; Диаметр внешнего тубуса, не более : 7,5 мм (23Шр); Рабочая длина внешнего тубуса, не менее : 205мм; Диаметр инструментального канала, не менее: 2,2 мм; Комплектуется краном пластиковым,не менее: 3 шт ;  Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: не ниже 2а) - 1 шт 2. Трубка оптическая жесткая (Трубка оптическая предназначена для визуального контроля операционного поля при проведении диагностических осмотров и хирургических операций на внутренних органах человека; Оптика жесткая, стеклолинзовая; Диаметр рабочей части, не более: 4 мм; Угол направления наблюдения, град. : 30 град; Встроенный стекловолоконный световод; Система адаптации к оптоволоконному кабелю; Высокое качество изображения, свободное от искажений по всему полю; Рабочий диапазон температур, °С : не менее 10° и не более 40°; Комплектация: трубка оптическая, переходник типа STORZ, переходник типа Wolf; Стерилизация автоклавированием) - 1 шт 3 . Щипцы биопсийные с диаметром 2 мм (Зубчатая насечка по всей плоскости бранши. Модульная конструкция, состоящая из рукоятки и вставки с трубкой; Вставка с трубкой инструмента жесткая; Две бранши подвижные; Инструмент многоразового применения; Материал вставки и рукоятки: коррозионностойкая сталь; Диаметр внешней трубки, не более : 2 мм (6ШР); Длина рабочей части, не менее : 412 мм; Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 : не ниже 2а) - 1 шт 4. Щипцы биопсийные с диаметром 2 мм (Щипцы биопсийные с заостренной кромкой по периметру бранши, ложкообразные. Модульная конструкция, состоящая из рукоятки и вставки с трубкой; Вставка с трубкой инструмента жесткая; Две бранши подвижные; Инструмент многоразового применения; Материал вставки и рукоятки: коррозионностойкая сталь; Диаметр внешней трубки, не более : 2 мм (6ШР); Длина рабочей части, не менее: 412 мм; Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 : не ниже 2а) - 1 шт 5.Электрод коагулирующий 2 мм - 1 шт | 1 набор | 2108665 | 2108665 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |