**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы 2021 жылғы 11 маусым № 34 хабарландыру. Сатып алуды ұйымдастырушы: "ШЖҚ КМК, аурухана" КММ "ДБ СҚО әкімдігінің" ада-дящеяся мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2021 жылға сәйкес бекітілген Қағидаларын сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың, фармацевтикалық қызметтердің қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30 қазандағы 2009 жылғы № 1729 (өзгерістер және толықтырулармен). Бұдан Әрі "Ережелер"**Қатыстырылады барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген гл 3, 13-т. "Ереже".

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (ұсынылған тауарлардың Ереженің 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын баға ұсынысы мен құжаттары) **18 маусым 2021 жыл** сағат 12.00-ге дейін. Аурухананың 1-ші қабатында (перзентхананың ғимараты) мына мекенжайда: СҚО, Петропавл қ. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Байланыс телефоны: **8(7152) 51-56-69**

Конверттерді ашу және қорытндыларды хабарлау рәсімі **18 маусым 2021 жыл** сағат 14.00-де **Дәріханада 1-қабат (ғимарат түрі. үй**)өткізіледі.

Қорытынды хаттамасы конверттерді ашқан күннен бастап **10 күн** ішінде интернет-ресурста орналастырылатын болады.

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 34 от 11 июня 2021 года. Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2021 год , согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (с внесенными изменениями и дополнениями). Далее « Правила»

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») **18 июня 2021 года** до 12 ч. 00 мин. **в** **Аптеке 1 этаж (здание бывшего род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **18 июня 2021 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет-ресурсе **в течение 10 дней** со дня вскрытия конвертов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы Наименование закупа** | **Техникалықсипаттама**  **Тех описание** | **Сатыпалукөлемі Объем закупа** | **Бағы**  **Цена** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Жеткізуорны Место поставки** | **Жеткізуорны**  **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Монитор пациента | Экран：не менее 4.3” TFT ЖК (не хуже 480×272)  Габариты: не более 190(Ш) x 125(В) x 60(Г) мм.  Вес: не более 1.2 кг  Индикаторы:  не менее 2 волновых картин  не менее 3 уровня звукового сигнала тревоги  Наличие визуальные сигналы тревоги  Наличие звук пульса  Аварийная сигнальная лампа:  Наличие статус уровня заряда аккумуляторной батареи  Наличие индикатор внешнего источника питания  Интерфейс :  - Источник питания: не более 15 DC (постоянный ток), не более 2.0A максимально.  Наличие выработка электроэнергии для локальной сети (LAN), беспроводной локальной сети (LAN): 5.0V максимально 1.0A  Табличный тренд  - Устройство памяти не менее 128 часов  - Интервал данныхне более 15 секунд  - Интервал вывода данных на экран: не хуже 1 МИНУТА, 5, 15, 30, 1 ЧАС  Графический тренд  - Интервал вывода данных на экран：не хуже 30 МИНУТ, 60, 90, 3 ЧАСА, 6, 12  Мощность пульсоксиметрического датчика SpO2  · Датчик  красное излучение не менее 660 нм, 2мВт (типичное)  инфракрасное излучение не менее 880 нм, 2-2,4 мВт (типичное)  Минимальный уровень сигнала:  Не более 0.05% модуляция (Низкий уровень перфузии и  Полнота пульса: подтверждение правильности ограничения применения симулятора оксиметрии FLUKE Index 2)  Технические характеристики модуля EtCO2  · EtCO2 диапазон не уже от 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19.7%, от 0 до 20 кПа  Точность EtCO2 не уже от 0 до 40 мм рт.ст., ± 2 мм рт.ст., от 41 до 70 мм рт.ст., ± 5% от 71 до 100 мм рт.ст.: ± 8% от 101 до 150 мм рт.ст.: ± 10%  Диапазон дыхания не уже от 0 до 150 bpm (ударов минуту)  Точность измерения дыхания ：не более ± 1bpm (ударов в минуту)  По степени защиты от поражения электрическим током прибор должен относиться относится к классу **I,** BF **и** CF. | 1 шт | 500000 | 500000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 2 | Электрокардиограф | Отведения ЭКГ не менее 10 параллельных отведений ЭКГ  Размеры не более 296 х 305.5 х 92.5 мм, вес не более. 3 кг.  Фиксирующие каналы не менее 3, 6, 12 каналов (не более 60 секунд)  Чувствительность не менее 5,10,20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ)  Выбор скорости печати не менее 12.5, 25, 50 мм/с  Частота амплитудно-импульсной модуляции не менее 500 импульсов/сек  Фильтры  Сетевой (не менее 50/60 Гц, -20dB)  Фильтр ЭМГ (не менее 25-35 Гц, -3dB)  Базовая линия (не менее 0.1 Гц, -3dB)  Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц)  Дисплей ЖК-дисплей не более 2х16 знаков  Индикатор LED наличие качество сигнала, источник питания, батарея  Данные пациента наличие Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес  Основные параметры наличие ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T  Записывающее устройство  наличие Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах  Ширина бумаги: не менее формат А4: 215 мм или 8.5 дюймов;  Длина: формат А4 не менее: 300мм или 11 дюймов  Электропитание  Собственный шум: не менее 20 |Л(р-р) макс.  Входной контур: незаземленный вход  Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора  Входящий импеданс: не более 10 МП  Диапазон входного сигнала: 5±мВ Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дб  Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ  Время: 3,2 секунды/ток утечки <10 мкА  Частота цифровой записи не уже 0.005-150 Гц  Контроль качества сигнала Определение изолированного отведения  Энергопотребление АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс.  Емкость батареи не менее 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ)  Связь Соединение с ПК через интерфейс RS-232 и LAN  Безопасность  Класс 1, Тип BF Соответствие стандартам качества CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC  Требования к окружающей среде  Влажность: не уже 30~ 85% Рабочая температура: не уже 10°С~  40°С | 1 шт | 750000 | 750000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 3 | Бумага на аппарат ЭКГ NihonKohden | 110 х 140 х 142Ч М  (чистая с меткой) | 300 шт | 533тг. | 159900 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 5 күн Поставка после подписания договора,5 дней |
| 4 | Бумага на аппарат ЭКГ Cardio 7 | 216 х 30 х 16 внутри  (сетка зелёного цвета) | 100 шт | 943тг. | 94300 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 5 күн Поставка после подписания договора,5 дней |