**Сатып алуды өткізу туралы хабарландыру баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен № 7а**

**2021 жылғы 25 қарашадағы**

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 7а**

**от 25 ноября 2021 года на 2022 год.**

**1.** **Сатып алуды ұйымдастырушы (Тапсырыс беруші):** «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Көп бейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы» ШЖҚ КМК**, СҚО, Петропавл қ., к-сі. 27, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес 2022 жылға арналған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық бұйымдарды сатып алуды өткізу туралы хабарлайды. Келесі "Ережелер".**

**Организатор (заказчик) закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупа медицинских изделий, способом запроса ценовых предложений, на 2022 год, согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375. Далее « Правила».

2. Сатып алуға қатысу үшін біліктілік талаптарына, "ережелерге"жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілерге рұқсат етіледі.

Для участия в закупе допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, «Правил».

3. Конверттерді берудің соңғы мерзімі "Ережелердің" 9-тарауының 97-тармағына сәйкес 2021 жылғы 03 желтоқсан сағат 12.00-ге дейін СҚО, Петропавл қаласы, Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27, 3-қабат (әкімшілік) мекенжайы бойынша Мемлекеттік сатып алу бөліміне байланыс телефоны: 8(7152) 51-56-59.

Окончательный срок предоставления конвертов, в соответствии с п. 97, гл 9 «Правил», 03 декабря 2021 года до 12 ч. 00 мин. в отдел государственных закупок по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** 3 этаж (администрация) Контактный телефон: 8(7152) 51-56-59.

4. Конверттерді ашу 2021 жылғы 03 желтоқсан сағат 14.00-де мемлекеттік сатып алу бөлімінде.

Вскрытие конвертов 03 декабря 2021 года в 14 ч. 00 мин в отделе государственных закупок.

5. Қорытындының хаттамасы болады интернет ресурсында және ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) он күнтізбелік күн аяқталған күннен бастап баға ұсыныстарын қабылдау.

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе организатора (заказчика) в течении десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы Наименование | Сипаттамасы Характеристика | Сатып алу көлемі Объем закупа (шт) | Бағасы (теңге)  Цена (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге) | ақы төлеу шарттары условия оплаты | Мерзімі және жеткізу орны Сроки и место поставки |
| 1 | Электрод c прямым  стержнем, c рабочей частью в виде ножа (сечение 2 х 0,5 мм; удлиненный стержень; штекер 4 мм) (монополярный электрод) совместим с Электроножом «Фотек» Е 354 М | * Функциональное назначение: *электрод для рассечения и коагуляции ткани;* * Общая длина включая штекер и рабочую часть, мм (± 5%): *155;* * Конфигурация рабочей части: *нож;* * Размер рабочей части, мм (± 5%): *сечение 2 х 0,5;* * Особенности электрода: *удлиненный стержень;* * Метод стерилизации: *Автоклавирование;* * Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, мм (± 5%): *4;* * Тип позиционирующего элемента: *Шестигранник из изолирующего материала;* * Материал рабочей части: *нержавеющая сталь.* | 5 | 11 934 | 59 670 | Тапсырыс беруші Жеткізушіге төлемді Жеткізушінің есеп шотына қаржыландырудың бөлінуіне қарай күнтізбелік 30 күн ішінде төлейді.  Оплата Заказчиком Поставщику будет производиться на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней по мере выделения финансирования. | СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27 (дәріхана қоймасы)  СКО, г. Петропавловск, **ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27**(склад аптека)  Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 30 күнтізбелік күн жеткізу Поставка 30 календарныхдней по заявки Заказчика |
| 2 | Электрод c прямым  стержнем, c рабочей частью в виде ножа (сечение 2 х 0,5 мм; штекер 4 мм) (монополярный электрод) совместим с Электроножом «Фотек» Е 354 М | * Функциональное назначение: *электрод для рассечения и коагуляции ткани;* * Общая длина включая штекер и рабочую часть, мм (± 5%): 65*;* * Конфигурация рабочей части: *нож;* * Размер рабочей части, мм (± 5%): *сечение 2 х 0,5;* * Особенности электрода: *удлиненный стержень;* * Метод стерилизации: *Автоклавирование;* * Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, мм (± 5%): *4;* Тип позиционирующего элемента:*Шестигранник изолирующего материала;*   Материал рабочей части: *нержавеющая сталь.* | 5 | 8274 | 41 370 |
| 3 | Держатель для  подключения  монополярных  инструментов (электродов)  с кнопками управления. совместим с Электроножом «Фотек» Е 354 М | * Аппаратная часть: *Трехполюсная вилка* * Инструментальная часть: *Подключение к электродам со штекером 4 мм;* * Длина кабеля, м (± 5%): 3; * Материал изоляции кабеля: Силиконовая смесь; * Метод стерилизации: Автоклавирование. | 5 | 76140 | 380 700 |
| 4 | Педаль одноклавишная (БИ) совместима с Электроножом «Фотек» Е 354 М | * Функциональное назначение: *для активации биполярных режимов;* * Тип: *Одноклавишная* * Степень влагозащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601- 2-2-2013 и ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010: *IP X7* * Степень защиты от воспламенения согласно классификации по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010: *категория AP;* * Длина соединительного кабеля, м (± 5%): *3* | 1 | 100959 | 100 959 |
| 5 | Педаль  двухклавишная (МОНО) совместима с Электроножом «Фотек» Е 354 М | * Функциональное назначение: для активации режимов ЭХВЧ аппарата; * Тип: Двухклавишная; * Степень влагозащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601- 2-2-2013 и ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010: IP X7 Степень защиты от воспламенеия согласно классификации по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010: категория AP; * Длина соединительного кабеля, м (± 5%): 3; | 2 | 139312 | 278 624 |
| 6 | Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа "джек", длина кабеля 3 м. совместим с Электроножом «Фотек» Е 354 М | * Функциональное назначение: *для подключения к ЭХВЧ аппаратам многоразовых нейтральных электродов с разъемом два штекера 4 мм*; * Длина кабеля, м, (± 5%): *3;* * Тип: *Аппаратная часть "джек*";   Метод стерилизации: *Дезинфекция* | 5 | 21322 | 106 610 |
| 7 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины, совместим с Электронажом «Фотек» Е 354 М | * Функциональное назначение: *Возвратный электрод при работе в монополярных режимах;* * Площадь активной поверхности, см² (± 5%): *408;* * Тип: *многоразовый;* * Материал: *токопроводящая резина;* | 5 | 55057 | 275 285 |
| 8 | Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов), совместим с Электроножом «Фотек» Е 354 М | * Аппаратная часть: Два плоских контакта; * Инструментальная часть: Подключение к пинцетам (евростандарт); Длина кабеля, м (± 5%): 3; * Материал изоляции кабеля: Силиконовая смесь; * Метод стерилизации: Автоклавирование. | 5 | 37553 | 187 765 |
|  | ЖИЫНЫ ИТОГО |  |  |  | **1 430 983** |